**Århus Bænk**

Bænk med ryglæn, sædevanger i fladstål og T-stål, ben i fladstål og monteret med sædelister i mahogni eller egetræ. 2 ben er udført i 40x12mm fladstål og er svejst på to bukket 40x40x5mm T-stål sædevanger. Den tredje sædevang i 30x3mm Rustfristål er placeret midt på bænken. Sædelister består af 15 stk. 35x55mm lister i Kehlet mahogni eller egetræ. Lister er afrundet og fastmonteret med skruer fra bagside, alle er fastgjort med 4,5mm rustfri spenglerskruer.

**Mål**: Længde 1800mm, Steldybde 560mm, Bænkhøjde 790mm, Sædehøjde front over tærren: 450mm. Ben: 40x12mm. Lister: 35x55mm.

**Materiale**: Galvaniseret (og malet i RAL) fladstål og T-stål, FSC-certificeret mahogni eller egetræ.

**Montage**: Fritstående eller boltet fast til underlag igennem huler i stellet.