**Retro bænk**

Bænk med ryglæn, fuldsvejst stel, ben i stålrør og monteret med Trælister i mahogni eller egetræ. Understel er udført som en søjle-bjælke konstruktion i 120x60x3mm stålrør. 2 ben er udført i 120x60x3 stålrør og er svejst på L1480x120x60x3 stålrør. Tre bukket sædevanger i 60x15 fladstål er svejst på den lange stålrør. Sædelister består af 10 stk. 35x55mm og 1stk. 35x80mm lister i høvlet mahogni eller egetræ. Lister er afrundet og fastmonteret med skruer fra bagside alle er fastgjort med 4,5mm rustfri spenglerskruer.

**Mål**: Længde 1800 - 2000mm, Steldybde 560mm, Bænkhøjde 820mm, Sædehøjde front over tærren: 450mm. Ben: 120x60x3mm. Lister: 35x55 og 35x80mm. ( 35x35mm )

**Materiale**: Galvaniseret (og malet i RAL) fladstål og stålrør, FSC-certificeret mahogni eller egetræ.

**Montage**: Til nedstøbning eller nedboltning.